M : 4D

u : 75

h : 68

a : 61

m : 6D

m : 6D

a : 61

d : 64

: 20

N : 4E

i : 69

z : 7A

h : 68

a : 61

m : 6D

u : 75

d : 64

d : 64

i : 69

n : 6E

: 20

R : 52

i : 69

f : 66

q : 71

i : 69

: 20

16Bit

4D 75 (M u)

68 68

-----------+

A5 DE

68 61 (h a)

-----------+

0D 3F

6D 6D (m m)

-----------+

6B 9D

61 64 (a d)

-----------+

CC F0

20 4E ( N)

------------+

EC 4E

69 7A (i z)

------------+

46 C0

68 61 (h a)

-------------+

AE 22

6D 75 (m u)

-------------+

0C 98

64 64 (d d)

-------------+

61 FC

69 6E (i n)

------------+

CA 5C

52 69 (R i)

-----------+

1C B6

66 71 (f q)

------------+

73 28

69 20 (i )

------------+

DC 48

8 Bit

4D (M)

75 (u)

----+

B2

68 (h)

----+

1B

61 (a)

----+

7C

6D (m)

----+

F9

6D (m)

----+

67

61 (a)

----+

C8

64 (d)

----+

2D

20 ( )

----+

4D

4E (N)

----+

9C

69 (i)

----+

06

7A (z)

-----+

80

68 (h)

-----+

E8

61 (a)

-----+

4A

6D (m)

A7

75 (u)

----+

1D

64 (d)

----+

81

64 (d)

----+

E5

69 (i)

-----+

4F

6E (n)

------+

BD

20 ( )

------+

DD

52 (R)

------+

30

69 (i)

------+

99

66 (f)

-----+

FF

71 (q)

-----+

61

69 (i)

-----+

CA